Сборка и смазка задней втулки (с навернутой трещоткой)

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

# Сборка и смазка задней втулки (с навернутой трещоткой).

При сборке задней втулки надо учесть, что правый и левый концы оси отличаются. Правый конус наворачивается на ось намертво, фиксируется контргайкой и никогда не снимается с оси, а все регулировки делаются левым конусом. Важно не перепутать, с какой стороны втулки вставлять ось с правым конусом.

| Закладываем в корпус втулки, в чашки подшипников, с обеих сторон новую смазку (густую). |
| Пинцетом берем шарики, и вдавливаем их в слой этой смазки. Слой должен быть достаточен для того, чтобы шарики не выкатывались из втулки. |
| С правой стороны втулки на шарики накладываем шайбу. Вставляем ось с правым конусом. Вставляем его осторожно, чтобы с противоположной стороны не вытолкнуть осью шарики из чашки подшипника. |
| Наворачиваем на ось левый конус, почти до упора, но не затягиваем его. Надеваем шайбы в правильной последовательности и навинчиваем контргайку. Втулка почти собрана, осталось отрегулировать подшипники. |