Шатуны типа OCTALINK

Шатуны

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 1)

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 2)

Шатуны, притянутые гайкой

Шатуны типа OCTALINK

Снятие шатунов

Установка шатунов

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Шатуны типа OCTALINK

Этот тип шатунов используется на дорогих горных и шоссейных велосипедах. (в частности, для SHIMANO - на оборудовании DEORE LX / XT и XTR, хотя в последнее время все чаще применяется в компонентах средней ценовой категории)

Схема шатунов SHIMANO DEORE XT (FC-M751) в виде файла PDF (240 kb)

| На каретках такого типа ось имеет круглое сечение, а на концах оси имеются 8 выступов.
| Шатуны притягиваются специальным полым болтом, под внутренний шестигранник на 10, и защищаются снаружи от грязи пыльниками. Пыльник просто ввинчивается в шатун.

Ось каретки сделана полой, и поэтому традиционные съемники не работают - им просто не во что упираться. Надо применять специальный съемник, например, вот такой:

Если такого съемника нет, но есть обычный, для оси с квадратным сечением, то можно изготовить простое приспособление. Возьмите стальной пруток диаметром 12 мм, отпилите от него кусок длиной 70 мм. Приспособление готово.

Вставьте его внутрь оси каретки (он должен упереться в болт с другой стороны. Надо только обязательно убедиться, что пруток уперся в болт, а не воткнулся в его полую часть, как клин - иначе вы можете повредить или болт, или ось каретки.

После этого применяйте съемник, как обычно.

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru