bike-repair.ru :: Просмотр темы - Шум в задней втулке! Посоветуйте!

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Шум в задней втулке! Посоветуйте!

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Touma79
Зарегистрирован: 18.01.2007
Сообщения: 9

Добавлено: Чт Янв 18, 2007 15:17 Заголовок сообщения: Шум в задней втулке! Посоветуйте! |

После 3000 км. Стал наблюдаться шум в задней втулке shimano. Разобрал, перебрал, хорошо все смазал, но шум не проходит, Друзья!подскажите в чем дело!

Вернуться к началу

Maxim
Зарегистрирован: 15.11.2004
Сообщения: 163

Добавлено: Чт Янв 18, 2007 15:53 Заголовок сообщения: |

А можно узнать поподробнее, что это за шум (равномерный, постукивание) , и когда он возник (ни с того, ни с сего, или после экстремальной грязюки)?
При каких условиях он проявляется (Все время, на большой скорости)?
И что это за шимановская втулка? Для бюджетных серий Шимано (Турней, Асера) ресурс - как раз те самые 3 тыс км, а то и меньше.
Для более дорогих втулок ресурс несколько больше.
Вообще-то во втулках имеют право шуметь только подшипники. Изношенные подшипники шумят больше, а определить степень износа можно микрометром. Надо просто померить диаметры шариков.
Шуметь и стучать также могут неправильно отрегулированные подшипники (перетянутые или с люфтом)
Но могут быть и казусы - у меня как-то в походе задняя втулка начала завывать, как раненое животное. Причем выла она только на приличной скорости. Оказалось, под резиновый пыльник попала грязь, и он начал выть. Помогла тщательная промывка пыльника.
_________________
Вот так!

Вернуться к началу

Touma79
Зарегистрирован: 18.01.2007
Сообщения: 9

Добавлено: Чт Янв 18, 2007 16:40 Заголовок сообщения: |

Есть такой небольшой треск что ли.... Велосипелу 2 года specialized hard rock pro прошел на нем 4000 покакашкам тоже ездил. Cbcntvf deor. втулка без резинового напыльника. Когда я ее разобрал, смазки почти уже не было... подшипники сами выпали оттуда... все промыл аккуратно, в керосине, высушил заложил шарики, все собрал... стал крутить колесо опять небольшое постукивание или потрескивание, но ход колеса сам по себе нормальный. видимо подшипники (по9штук с каждой стороны) надо менять или колесо заново собирать под новую втулку...

Вернуться к началу

Touma79
Зарегистрирован: 18.01.2007
Сообщения: 9

Добавлено: Чт Янв 18, 2007 16:41 Заголовок сообщения: |

Есть такой небольшой треск что ли.... Велосипелу 2 года specialized hard rock pro прошел на нем 4000 покакашкам тоже ездил. Cbcntvf deor. втулка без резинового напыльника. Когда я ее разобрал, смазки почти уже не было... подшипники сами выпали оттуда... все промыл аккуратно, в керосине, высушил заложил шарики, все собрал... стал крутить колесо опять небольшое постукивание или потрескивание, шум равномерные возник после этого лета много ездил в дождь но по грязюке особенно не гонял но ход колеса сам по себе нормальный. видимо подшипники (по9штук с каждой стороны) надо менять или колесо заново собирать под новую втулку...

Вернуться к началу

Touma79
Зарегистрирован: 18.01.2007
Сообщения: 9

Добавлено: Чт Янв 18, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |

Шуметь и стучать также могут неправильно отрегулированные подшипники (перетянутые или с люфтом) Вот скорее дело в этом. Как их правильно натсроить???

Вернуться к началу

Maxim
Зарегистрирован: 15.11.2004
Сообщения: 163

Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |

Насколько я понял, подшипник некоторое время работал без смазки.
Возможно, шум - это результат износа чашек или шариков подшипника: работа в режиме масляного голода вызывает повышенный износ подшипников. 3000 км - это маловато для Деоровской втулки. У меня она проработала до замены почти 10000 км.
Но повышенный шум подшипника - это всего лишь один из признаков износа, но еще не основание для его замены. Во всяком случае, для велосипедной втулки. (Для подшипников в авиационном двигателе критерии замены немного другие...)
Самый толковый критерий износа -
Сильно изношенные подшипники не удается нормально отрегулировать - если устранить люфт, то появляется заедание.
Поэтому я советую не торопиться с заменой шариков или втулки, если колесо вращается ровно, без люфта и заеданий.
_________________
Вот так!

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB