Установка кассеты

Задняя втулка

Для втулок с навернутой трещоткой

Для втулок SHIMANO и совместимых с ними:

Снятие кассеты

Разборка задней
втулки

Смазка и сборка задней втулки

Снятие трещотки

Установка трещотки

Регулировка задней втулки

Установка кассеты

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка кассеты

Сначала устанавливаем пластиковое защитное кольцо, если оно есть на вашем велосипеде.

| Если звездочки кассеты не объединены в неразборный блок, то надеваем их по одной на трещотку, начиная с самой большой, не забывая про промежуточные шайбы. Наружная поверхность трещотки имеет выступы, на которые надо надеть звездочки. Один из этих выступов является ключом - он имеет меньшую ширину, чем остальные, поэтому ошибиться при установке будет трудно. |
| Завинчиваем гайку - фиксатор. Для того, чтобы ее затянуть, потребуется съемник кассеты и гаечный ключ. Хлыст не понадобится - при завинчивании гайки кассета не проворачивается. |
| Затягиваем гайку ключом. Момент затяжки должен быть около 40 Нм. Покрутим кассету и проверяем, что звездочки установлены ровно, без перекоса, иначе будут проблемы с переключением передач. Кассета установлена. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru