Инструменты для работы с кареткой

Каретка

Инструменты, необходимые для обслуживания каретки

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Установка каретки картриджного типа

Установка каретки разборного типа

Регулировка подшипников каретки разборного типа

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой нужны специальные инструменты, причем для разных моделей инструменты требуются разные. Перед разборкой или регулировкой каретки надо определить, какие инструменты Вам потребуются, и запастись ими.

| Для работы с кареткой - картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток. |
| Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ - |
| А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно - можно легко повредить раму. |
| На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ |

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки - не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность - особенно это относится к алюминиевым рамам - для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа - можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru