bike-repair.ru :: Просмотр темы - Как поставить вилку?

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Как поставить вилку?

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

alez2008
Зарегистрирован: 09.09.2006
Сообщения: 1

Добавлено: Сб Сен 09, 2006 10:55 Заголовок сообщения: Как поставить вилку? |

Народ! Помогите чайнику! Купил безрезьбовую вилку и не могу поставить, сказали мне что каких-то колец и чашек не хватает! Расскажите что для установки надо! ПЛИИИИИИЗЗЗ!!!

Вернуться к началу

stalker777
Зарегистрирован: 09.08.2006
Сообщения: 28

Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |

1) Вилка.
2) Упорное кольцо (надевается на шток вилки, на него опирается рулевая)
3) Якорь (забивается в шток вилки)
4) Проставки под вынос (добовлья или убирая их можно отрегулировать высоту выноса)
А вообще, установка вилки - хоть и не самое сложное дело, но лучше его доверить веломеханику При установке лучше не допускать ошибок, а то потом замучаешься исправлять.
_________________
All data will be lost, if you throw down your hard drive

Вернуться к началу

Ясень
Зарегистрирован: 10.10.2006
Сообщения: 3

Добавлено: Вт Окт 10, 2006 19:12 Заголовок сообщения: |

Ребят,подскажите вот таку штуку..На выносе сверху есть колпачек,который закручивается болтом.так вот,закручивая и затягивая этот болт я устраняю люфт в рулевой?таким образом стягиваются детали и запрессовывается якорь?я прав,или якорь прессуется как то по особенному (забивкой и тому подобное)? заранее спасибо за ответ.

Вернуться к началу

Maxim
Зарегистрирован: 15.11.2004
Сообщения: 163

Добавлено: Вт Окт 10, 2006 22:38 Заголовок сообщения: |

Затягивая этот болт, устраняется люфт в подшипниках рулевой колонки.
Якорь устанавливается до затягивания, его можно заколотить молотком (через деревянный брусок). Только надо внимательно смотреть, чтобы якорь не перекосился в трубе - потом поставить его правильно будет трудно.
_________________
Вот так!

Вернуться к началу

Ясень
Зарегистрирован: 10.10.2006
Сообщения: 3

Добавлено: Вт Окт 10, 2006 22:56 Заголовок сообщения: |

Как я понял,закручивать пресловутый болт можно максимально сильно,так как перетянуть рулевую будет мешать тот самый якорь,так?т.е. ограничением по затяжке болта является,например, страх перед срывом резьбы и тому подобное...или как?

Вернуться к началу

Gregg
Зарегистрирован: 26.11.2004
Сообщения: 128
Откуда: Москва

Добавлено: Ср Окт 11, 2006 9:08 Заголовок сообщения: |

Максимально сильно не надо. А то сломаешь там че-нить, либо якорь, либо сам болт. Инструкция тут: http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=12575 _________________ http://www.velomania.ru

Вернуться к началу

Ясень
Зарегистрирован: 10.10.2006
Сообщения: 3

Добавлено: Ср Окт 11, 2006 9:42 Заголовок сообщения: |

Ладненько.большое спасибо

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB