Выбор велосипеда - Манетки

Выбор велосипеда

Рама

Подвеска и амортизаторы

Руль, вынос и рулевая колонка

Седло и подседельный штырь

Тормоза

Колеса, покрышки, камеры, ободья, спицы

Ходовая часть, группы оборудования.

Манетки

Педали

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Выбор велосипеда - Манетки

К ходовой части велосипеда относятся и манетки, которыми осуществляется управление переключателями передач. На старых велосипедах манетки были бесступенчатыми, велосипедист при переключении должен был сам следить за положением цепи. Сейчас практически все велосипеды оснащаются манетками, которые могут быть установлены только в определенные позиции, соответствующие положению цепи на звездочках. Такой механизм называется системой индексного переключения (SIS – Shift Index System). При этом велосипедисту уже не надо отслеживать, на какой звездочке сейчас находится цепь –для переключения передач достаточно просто перевести манетку в нужное положение.

Существуют два принципиально различных типа манеток – Rapid-Fire и Grip-Shift. Манетки Rapid-Fire переключаются двумя рычажками-курками (один переводит цепь на большие звездочки, другой – на меньшие) Манетки Grip-Shift переключаются вращением рукоятки, установленной на ручке руля (примерно так же, как у мотоцикла).

Часто приходится слышать вопрос, – какие манетки лучше? Ответ может быть таков – Лучше всего такие манетки, к которым вы привыкли. И те, и другие одинаково удобны.

Назад | Выбор велосипеда | Продолжить

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru