Выбор велосипеда - Руль, вынос и рулевая колонка.

Выбор велосипеда

Рама

Подвеска и амортизаторы

Руль, вынос и рулевая колонка

Седло и подседельный штырь

Тормоза

Колеса, покрышки, камеры, ободья, спицы

Ходовая часть, группы оборудования.

Манетки

Педали

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Выбор велосипеда - Руль, вынос и рулевая колонка.

Выпускаются два типа рулевых колонок – резьбовая (HeadSet) и безрезьбовая (AHeadSet). Рулевая колонка резьбового типа может регулироваться по высоте в достаточно широких пределах, подгоняясь под рост велосипедиста. Обычно рулевыми колонками такого типа оборудуются шоссейные и спортивно-туристические велосипеды. В отличие от нее, безрезьбовая рулевая колонка по высоте может регулироваться совсем немного. Зато она обладает более высокой жесткостью.
На горных велосипедах и гибридах чаще устанавливаются именно безрезьбовые рулевые колонки, поэтому при приобретении такого велосипеда надо сразу обратить внимание на высоту рулевой колонки.
На некоторые велосипеды с безрезьбовыми рулевыми колонками устанавливаются выносы, в которых можно изменять высоту руля. Такие регулируемые выносы обладают несколько меньшей прочностью, поэтому их не рекомендуется использовать на соревнованиях, при агрессивном катании.
Велосипедный руль тоже может нескольких типов.

| На дорожных велосипедах рукоятки руля подняты вверх, такой руль называется дорожным. Это сделано для того, чтобы велосипедист сидел на велосипеде с высокой посадкой, при которой удобнее контролировать дорожную обстановку.
| На шоссейных велосипедах руль имеет сложную форму (рога), это дает возможность сидеть как с низкой посадкой, (для увеличения скорости), так и с высокой.
| На горных велосипедах руль делается прямым или слегка изогнутым. Такой руль позволяет уверенно управлять велосипедом в сложных условиях, (например, на узкой тропинке, на бездорожье)

Назад | Выбор велосипеда | Продолжить

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru