Снятие переднего переключателя

Передний переключатель

Снятие переднего переключателя

Установка переднего переключателя

Настройка переднего переключателя

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Снятие переднего переключателя

Передний переключатель приходится снимать для его ремонта / замены, или для полной очистки от грязи.

Снятие переключателя обычно не вызывает сложности, особенно если его рамка выполнена разъемной. Для снятия переключателя с неразъемной рамкой необходимо снимать цепь.

Чтобы упростить регулировку после установки нового переключателя, имеет смысл запомнить положение старого на подседельной трубе. Это можно сделать, начертив на этой трубе карандашом метку.

Перед снятием переключателя надо поставить цепь на самые маленькие заднюю и переднюю звездочки.

| 1. Вытаскиваем цепь из рамки. Для этого надо отвинтить винт на рамке, и, аккуратно отогнув одну из пластин, вытащить цепь из рамки. Если рамка переключателя выполнена неразъемной, то придется снимать цепь. |
| 2. Ослабляем винт крепления троса, и отсоединяем трос от переключателя. |
| 3. Отвинчиваем винт хомута переключателя и снимаем переключатель с подседельной трубы. Теперь самое время осмотреть переключатель на предмет износа и загрязнения. Можно промыть его в керосине. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru