Установка каретки картриджного типа

Каретка

Инструменты, необходимые для обслуживания каретки

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Установка каретки картриджного типа

Установка каретки разборного типа

Регулировка подшипников каретки разборного типа

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка каретки картриджного типа

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

| Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать. |
| 1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм. Каретка с правой стороны имеет левую резьбу. |
| 2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же - 50-70 Нм. Теперь надо установить шатуны и систему. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru