bike-repair.ru :: Просмотр темы - Как закрепить руль?

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Как закрепить руль?

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Rundle
Зарегистрирован: 05.11.2006
Сообщения: 6
Откуда: Mitino, MSK

Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 18:08 Заголовок сообщения: Как закрепить руль? |

Такая проблема: руль не держится в креплении на выносе руля.
Точнее, держится после очередного затягивания винта, но через 10-15 минут езды снова начинает проскальзывать и прокручиваться. По идее, на руле и на внутренней стороне крепления должны быть или зубцы, или глубокая насечка. Но в реале от насечки там одно название.
Кто-нибудь в курсе, как можно решить проблему?

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 0:29 Заголовок сообщения: |

Обрати внимание на зазор между частями выноса в месте, где стоит болт. Он должен быть, иначе зажима не будет. И ещё: резьба случаем не сорвана.

Вернуться к началу

strogino
Зарегистрирован: 15.09.2006
Сообщения: 7
Откуда: москва, строгино

Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 1:13 Заголовок сообщения: |

мне кажется, если там насечки вообще стёрлись в стружку...то как не крути болт а руль всё равно будет проворачиваться.. особенно если прикладывать большие усилия к рулю,такие как "выдёргивания" и тп..
либо там проблемы с болтом какие то..
_________________

Вернуться к началу

Rundle
Зарегистрирован: 05.11.2006
Сообщения: 6
Откуда: Mitino, MSK

Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 8:24 Заголовок сообщения: |

Зазор есть, и весьма приличный. Резьба тоже в порядке, не сорвана. Думаю, проблема в том, что практически нет насечки. Вот, ломаю голову, как это поправить. Чем бы можно было создать достаточное трение, чтобы руль держался. Новую насечку сделать нечем (или не знаю, чем).

Вернуться к началу

Maxim
Зарегистрирован: 15.11.2004
Сообщения: 163

Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:03 Заголовок сообщения: |

Может быть, проложить между рулем и креплением выноса какую-нибудь резиновую прокладку (из автомобильной или велокамеры, например, вырезать)? Не факт, что поможет, но попробовать стоит. _________________ Вот так!

Вернуться к началу

Rundle
Зарегистрирован: 05.11.2006
Сообщения: 6
Откуда: Mitino, MSK

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 8:09 Заголовок сообщения: |

Maxim, спасибо за идею! Попробую. Пробовала намотать изоленту, но хватило на полчаса. Надеюсь, с резиновой прокладкой будет лучше.

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |

Rundle писал(а):
Maxim, спасибо за идею! Попробую. Пробовала намотать изоленту, но хватило на полчаса. Надеюсь, с резиновой прокладкой будет лучше.

Вот не надо резины, хватит на 45 минут. Необходима металлическая прокладка, например, пивная банка, разрезаная по ширине выноса.

Вернуться к началу

Gregg
Зарегистрирован: 26.11.2004
Сообщения: 128
Откуда: Москва

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |

хм... ничего не надо прокладывать... у меня никаких засечек, все идеально ровно, всё держится... Там 4 болта кстати) _________________ http://www.velomania.ru

Вернуться к началу

Rundle
Зарегистрирован: 05.11.2006
Сообщения: 6
Откуда: Mitino, MSK

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |

takinado писал(а):
Вот не надо резины, хватит на 45 минут. Необходима металлическая прокладка, например, пивная банка, разрезаная по ширине выноса.

А что даст для счастья гладкая пивная банка? В чем тут секрет, объясни пожалуйста.

Gregg писал(а):
хм... ничего не надо прокладывать... у меня никаких засечек, все идеально ровно, всё держится... Там 4 болта кстати)

Ясное дело, если держится, то ничего прокладывать не надо. Я ж не спрашиваю, что делать, когда все держится.
На старых советских великах тоже было все гладко, и все держалось десятилетиями. А теперь вот, не всегда... Привет могучему Китаю!
И, кстати, 4 болта - это у тебя "там", а у меня "тут" - один.

Вернуться к началу

Gregg
Зарегистрирован: 26.11.2004
Сообщения: 128
Откуда: Москва

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 17:22 Заголовок сообщения: |

Это я к тому сказал, что надо всё почистить и затянуть. Прямыми руками. И лучше пользоваться нормальным оборудованием. _________________ http://www.velomania.ru

Вернуться к началу

Rundle
Зарегистрирован: 05.11.2006
Сообщения: 6
Откуда: Mitino, MSK

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |

Gregg писал(а):
Это я к тому сказал, что надо всё почистить и затянуть. Прямыми руками. И лучше пользоваться нормальным оборудованием.

Все было почищено и затянуто до разумного предела (чтобы не сорвать резьбу) еще до вопроса в этом форуме. Не помогло.

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:32 Заголовок сообщения: |

Rundle писал(а):
А что даст для счастья гладкая пивная банка? В чем тут секрет, объясни пожалуйста.

Про счастье объясню позже.
Как я понял, вынос одноболтовый, значит стальной под рулевую 1". На таких выносах может и такая неисправность быть: при затяжке болта головка выноса (хомут и т.д. называйте как угодно) настолько деформируется, что болт клинит, вызываю эффект полной затяжки. Так вот гладкая прокладка из пивной банки увеличит диаметр руля, и это добавит счастья. Но лучше такой вынос заменить, благо такие выноса стоят не дорого. У меня вынос о трёх болтах и руль в контакте с выносом смазан литолом для предотвращения прикипания. Руль без насечек и с подъёмом. Не крутится.

Вернуться к началу

Rundle
Зарегистрирован: 05.11.2006
Сообщения: 6
Откуда: Mitino, MSK

Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 7:01 Заголовок сообщения: |

takinado писал(а):
Как я понял, вынос одноболтовый, значит стальной под рулевую 1". На таких выносах может и такая неисправность быть: при затяжке болта головка выноса (хомут и т.д. называйте как угодно) настолько деформируется, что болт клинит, вызываю эффект полной затяжки. Так вот гладкая прокладка из пивной банки увеличит диаметр руля, и это добавит счастья. Но лучше такой вынос заменить, благо такие выноса стоят не дорого. У меня вынос о трёх болтах и руль в контакте с выносом смазан литолом для предотвращения прикипания. Руль без насечек и с подъёмом. Не крутится.

Спасибо за разъяснение.
Вчера еще раз разбирала (воплощала в жизнь идею с резиной). Похоже, беда в том, что хомут кривой, и потому площадь соприкосновения хомута с рулем слишком маленькая. Резина помогла, по крайней мере, на вчера ее хватило: ничего не отвалилось. Если снова отвалится, следуя твоему совету, буду менять вынос.

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB