Установка трещотки (вместе с кассетой)

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

# Установка трещотки (вместе с кассетой).

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки.

| Надеваем на корпус втулки защитное пластиковое кольцо. Нанесем на резьбу немного густой смазки, чтобы потом легче было отвинтить трещотку. |
| Навинчиваем трещотку вместе с кассетой на резьбу с правой стороны втулки. Она должна лечь ровно, без перекосов. Поэтому начинать завинчивать трещотку нужно рукой. Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и туго заворачиваем ее разводным или рожковым ключом. |