bike-repair.ru :: Просмотр темы - Люфт в касете

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Люфт в касете

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

tylu
Зарегистрирован: 06.07.2006
Сообщения: 2
Откуда: Красноярск

Добавлено: Чт Июл 06, 2006 23:46 Заголовок сообщения: Люфт в касете |

Касета шимано мегарандж фтулка Формула с навёрнутой трешёткой.
Касета вроде как не разборная , посему контр гайка перед маленькой звездочкой потеряна за ненадобностью (если вобще была)
При раскручивании прямо видно как касету колбасит из стороны в сторону.
Как лечить?
Может надо семником покрутить ,только его нету стит ли искать?

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Пт Июл 07, 2006 11:13 Заголовок сообщения: |

Для начала разбираемся с терминами:
1. кассета - набор звёздочек и проставочных колец, собраных в кучу (кассету) с помощью заклёпок или болта.
2. навёрнутая трещётка (резьбовая) - единый узел (разборный) трещётки и набора звёзд - не совместим с кассетой.
Виляние звёзд бывает по двум причинам:
а) неточность изготовления - не лечится (если только заменой)
б) чрезмерный люфт в подшипниках трещётки
Какая причина - проверяется так: вращаем колесо в раме, рукой воздействуем на звёзды вдоль оси. Если виляние исчезло, тогда см. п. б), если продолжает вилять значить см. п. а), если виляние изменилось (увеличилось или уменшилось) тогда оба случая сразу.
Люфт устраняется путём удаления прокладок под гайкой трещётки (гайка имеет левую резьбу)

Вернуться к началу

tylu
Зарегистрирован: 06.07.2006
Сообщения: 2
Откуда: Красноярск

Добавлено: Пт Июл 07, 2006 13:24 Заголовок сообщения: |

Спасибо
Смотрел на 2х колёсах:
одно новое(месяц гдето) присутствует небольшое биение
Второе убитое (некоторое время ездили на сломаной пополам оси ) там сильно бёт
в обоих случаях давление(вдоль оси) на звездочки ничего не изменило. значит пункт а) ?
Интересно что когда берёшь звездочку с 2х краев ее (всмысли шивелеться все звёздачки сразу) можно пошевелить на 1-2 милиметра в случаях с обоими колёсами. это нормально?

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Вт Июл 11, 2006 21:21 Заголовок сообщения: |

tylu писал(а):
Интересно что когда берёшь звездочку с 2х краев ее (всмысли шивелеться все звёздачки сразу) можно пошевелить на 1-2 милиметра в случаях с обоими колёсами. это нормально?

Если не мешает переключению и не беспокоит, можно забить.

Вернуться к началу

umen
Зарегистрирован: 15.09.2006
Сообщения: 1

Добавлено: Пт Сен 15, 2006 13:38 Заголовок сообщения: |

У меня такаяже кассета! я не смог её скрутить со втулки ! делал все по статье " разборка втулок" , чуть неродил - ну не откручиваеца она! может резба левая? и еще у неё нету сверху такой тонкой гайки ! которая типа сами звезды держит! но резба есть!
http://www.bike-repair.ru/RHthr_FreeWheel_Unmount.htm
вот все как тут делал!
и вот это й гайки нету http://www.bike-repair.ru/images/Pictures/PICT0802.JPG , а резба есть
кстати тоже видно как ходуном ходит ! видать это ихняя особенность!

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Вс Сен 17, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |

umen писал(а):
У меня такаяже кассета! я не смог её скрутить со втулки ! делал все по статье " разборка втулок" , чуть неродил - ну не откручиваеца она! может резба левая?

При наличии указаного съёмника, открутить можно (и желательно) с помощью тисков. Съёмник зажимается в тиски, колесо одевается на съёмник и откручивается против часовой стрелки, т.е. резьба правая. Откручивать лучше вдвоём.

umen писал(а):
и еще у неё нету сверху такой тонкой гайки ! которая типа сами звезды держит! но резба есть!

Это немного устаревшие трещётки - и вместо гайки набор звёзд фиксируется маленькой звездочкой. Для разборки требуется два хлыста - инструмент для удержания и снятия звёзд. Для удаления люфта требуется открутить другую гайку - с двумя маленькими лунками и эта гайка имеет левую резьбу.

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB