Сборка и смазка передней втулки

Передняя втулка

Разборка передней втулки

Сборка и смазка

Регулировка подшипников

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Сборка и смазка передней втулки

При сборке передней втулки надо учесть, что правый и левый концы оси отличаются. Правый конус наворачивается на ось намертво, фиксируется контргайкой и никогда не снимается с оси, а все регулировки делаются левым конусом. Важно не перепутать, с какой стороны втулки вставлять ось с правым конусом.

| 6. Закладываем в корпус втулки, на поверхность чашек, новую смазку (густую). Пинцетом берем шарики, и вдавливаем их в слой этой смазки. Слой должен быть достаточен для того, чтобы шарики не выкатывались из втулки. |
| 7. Вставляем ось с правым конусом, естественно, с правой стороны (не перепутайте!). Вставляем его осторожно, чтобы с противоположной стороны не вытолкнуть осью шарики из чашки подшипника. |
| 8. Наворачиваем на ось левый конус, почти до упора, но не затягиваем его. Надеваем шайбу и навинчиваем контргайку. Втулка почти собрана, осталось только надеть резиновый пыльник. Но это надо делать после регулировки. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru