Блок задних звездочек (кассета)

Кассета и трещотка

Кассета

Трещотка

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Блок задних звездочек (кассета)

Блок задних звездочек (кассета) монтируется на трещотке. Обслуживание кассеты сводится к очистке ее от грязи, которая попадает между звездочками. Если эту грязь не вычищать, то она переселится в цепь, и резко ускорит ее износ. К тому же смесь засохшей глины с песком и травинками представляет из себя неплохого качества цемент, который в конце концов нарушит работу любого заднего переключателя. Для очистки кассеты от грязи существуют специальные приспособления, но можно использовать и обычный кусок медной или алюминиевой проволоки подходящего диаметра. Стальную проволоку использовать надо осторожно, чтобы не поцарапать поверхность звездочек.

Устройство разных кассет примерно одинаково, они отличаются только количеством звездочек (от 5 до 9) и способом их крепления друг к другу. На многих кассетах звездочки просто стянуты винтами. В этом случае наиболее изношенные звездочки можно заменить новыми. Иногда блок звездочек выполняется неразборным (звездочки склепываются в единый блок). Это повышает его прочность, но тогда при износе некоторых звездочек придется менять всю кассету. Конструкторы велосипедных компонент считают, что сильнее всего изнашиваются звездочки с меньшим количеством зубьев (а с точки зрения механики так оно и есть). Поэтому часто только самые большие звездочки объединяются в неразборные блоки, а маленькие можно заменить независимо. Но с точки зрения велосипедиста быстрее всего изнашиваются "самые любимые" звездочки, которые не всегда являются самыми маленькими. О том, как определить степень износа звездочек кассеты, можно прочитать здесь.

Схема кассеты SHIMANO XTR (CS-M953) в виде файла PDF (260 kb)
Схема кассеты SHIMANO DEORE XT ( CS-M750) в виде файла PDF (540 kb)
Схема кассеты SHIMANO ACERA (CS-HG50-8I) в виде файла PDF (430 kb)
Схема кассеты SHIMANO C050 (MF-ZH37) в виде файла PDF (190 kb)

Способы крепления кассеты с трещоткой на втулку могут быть различными. Современные импортные велосипеды начального уровня содержат задние втулки с навернутыми трещотками. Корпус такой втулки имеет на правой стороне резьбу, на которую навинчивается трещотка вместе с кассетой.

| Слева - втулка с навернутой трещоткой в собранном состоянии, справа - в разобранном. |

Для втулок с навернутой трещоткой:

Разборка кассеты
Сборка кассеты
Снятие трещотки вместе с кассетой
Установка трещотки вместе с кассетой

На задней втулке, которую выпускает фирма SHIMANO, конструкция кассеты и трещотки несколько иная. Правый фланец корпуса втулки имеет шлицевую поверхность, на которую крепится трещотка. Наружная поверхность трещотки тоже выполнена шлицевой, на нее надевается кассета.

| Слева - втулка SHIMANO в собранном состоянии, справа - в разобранном. |

Для втулок SHIMANO и совместимых с ними:

Снятие кассеты
Установка кассеты
Снятие трещотки
Установка трещотки

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru