bike-repair.ru :: Просмотр темы - Интересно, а кто скакой скоростью ездит

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Интересно, а кто скакой скоростью ездит На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.

| Список форумов bike-repair.ru -> Общие вопросы

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Max Host
Зарегистрирован: 03.05.2005
Сообщения: 13
Откуда: Москва

Добавлено: Ср Май 18, 2005 8:22 Заголовок сообщения: |

alhanar писал(а):
Конечно, можно и еще что-нибудь более экзотичное придумать, но вопрос - а кому нужны такие рекорды?

Дядюшке Гиннесу
А по вчерашней поездке скажу, что максимально выжимаемая скорость (асфальт без уклона) увеличилась с 37 до 45 км/ч после капитальной промывки и смазки цепи. (Машинку для цепи на днях купил)

Вернуться к началу

Maxim
Зарегистрирован: 15.11.2004
Сообщения: 163

Добавлено: Ср Май 18, 2005 10:31 Заголовок сообщения: |

alhanar писал(а):
Я представил себя с 25 кг рюкзаком, да еще и в горку. Конечно, можно и еще что-нибудь более экзотичное придумать, но вопрос - а кому нужны такие рекорды?

Такие рекорды иногда приходится устанавливать в многодневных походах.
Например, почему-то часто хочется заночевать на берегу речки, и причем приехать туда засветло, чтобы успеть не спеша искупаться, поужинать, у костерка посидеть...
_________________
Вот так!

Вернуться к началу

Max Host
Зарегистрирован: 03.05.2005
Сообщения: 13
Откуда: Москва

Добавлено: Ср Май 18, 2005 22:00 Заголовок сообщения: |

alhanar писал(а):
Кстати, тоже собираюсь взять машинку. Какую ты взял, где и за сколько?

BARBERI. Сделано в Италии. Брал на Сокольниках за 350 руб, бывает еще модель за 500, отличается наличием приспособления для снятия моющей жидкости (резиновая гребенка такая, цепь отжимает, но и без нее нормально). В комплекте идет банка смывки (хватит раза на 2-3, воняет как жидкость для биотуалета) и смазка (хватит надолго, но это, обычное масло, которое не загустевает после нанесения и цепляет на себя всякую грязь).
Бензин заливать в нее нельзя, а вот Уайт-Спирит просто замечательно.

Вернуться к началу

MeFiSTiK
Зарегистрирован: 30.05.2005
Сообщения: 19
Откуда: Rostov on Don

Добавлено: Пн Май 30, 2005 13:18 Заголовок сообщения: |

АИСТ GT - 41.1 км/ч по ровной дороге Да у нас тут в Ростове особо и кататься-то негде ((( ... _________________ Corratec X-Vert Expert

Вернуться к началу

MeFiSTiK
Зарегистрирован: 30.05.2005
Сообщения: 19
Откуда: Rostov on Don

Добавлено: Вт Май 31, 2005 14:27 Заголовок сообщения: |

Сегодня на своём новом скоростном NORDWAY'е - 44,9 км/ч _________________ Corratec X-Vert Expert

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 02, 2005 14:08 Заголовок сообщения: |

Валик, чтобы оно устойчиво стояло. Я тож долго думал

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Пн Июн 06, 2005 11:21 Заголовок сообщения: |

30-35 Особые лоси могут со средней скоростью около 40 чесать

Вернуться к началу

@lexb
Зарегистрирован: 28.10.2004
Сообщения: 127
Откуда: Чехов

Добавлено: Пн Июн 06, 2005 11:40 Заголовок сообщения: |

какие то это маленькие лосята... я тут шоссейников наблюдал они 50 лехко так вкручивали...

Вернуться к началу

Max Host
Зарегистрирован: 03.05.2005
Сообщения: 13
Откуда: Москва

Добавлено: Вт Июн 07, 2005 10:35 Заголовок сообщения: оФФтопики пошли про машинки =) |

alhanar писал(а):
Единственное, что я не понял, это зачем нужен боковой резиновый валик на проволочном каркасе - он ничего не защелкивает, а просто болтается без дела. Подскажи?

Если велосипед стоит в положении "на колесах", машинка крепится на нижнюю ветвь цепи, а валик этот на проволочной скобе цепляем за рамку шестеренок заднего переключателя. смысл в том, что когда крутим педали назад для протаскивания цепи через машинку, сама машинка никуда не уползает и придерживать ее не надо!

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Вт Июн 07, 2005 14:19 Заголовок сообщения: |

как-то проблематично крутить чистить цепь в положении "на колёсах"

Вернуться к началу

@lexb
Зарегистрирован: 28.10.2004
Сообщения: 127
Откуда: Чехов

Добавлено: Ср Июн 08, 2005 16:59 Заголовок сообщения: |

alhanar писал(а):

Paralizer писал(а):
30-35 Особые лоси могут со средней скоростью около 40 чесать

Хмм... Я 30 по лесным тропинкам отлично удерживаю на хард-тэйле Trek 4300. И по шоссе 30-ка отлично идет.

какой то у Вас лес не правильный... я тут через лес 10 км пробирался со скоростью 8-9 км/ч...

Вернуться к началу

2М62У
Гость

Добавлено: Ср Июн 08, 2005 20:56 Заголовок сообщения: |

Если по лесной тропинке получается ехать со скоростью 30 км/ч, то это уже не лес, а лесопарк называется. По чистому лесу 8-10 км/ч - уже хорошо. А вот по тайге и 2 км/ч не всегда получается.

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Ср Июн 08, 2005 21:18 Заголовок сообщения: |

Я без проблем 35 по асфальту, да эта штуковина более 26 среднюю скорость не хочет . Да и 30 в лесу - круто. 30-35 - вполне нормальная СРЕДНЯЯ скорость шоссейника

Вернуться к началу

Lord
Зарегистрирован: 30.05.2005
Сообщения: 92
Откуда: Москва

Добавлено: Чт Окт 06, 2005 20:08 Заголовок сообщения: |

Максимум у меня был - 60,8 км/ч (гора, гравий).
А в лесу максимум был 45,5 км/ч.
Шоссе (небольшой уклон) - только 51,7км/ч
_________________
Kona Coiler CUSTOM
www.isurkov.narod.ru

Вернуться к началу

роман
Гость

Добавлено: Чт Дек 22, 2005 20:47 Заголовок сообщения: |

летом раскочигарился 57км\ч на Ленинском, чуть не убрался в выезжающий авто, больше не практиковал!!! Кстати у меня TREK 8500

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Общие вопросы | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.
Страница 2 из 4

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB