Установка заднего колеса

Колеса

Переднее колесо:

снятие колеса

установка колеса

Заднее колесо:

снятие колеса

установка колеса

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка заднего колеса

Установка заднего колеса производится в обратной последовательности, а особенности работы с эксцентриковым зажимом такие же, как и на переднем колесе. Перед установкой надо убедиться, что задний переключатель стоит в положении, соответствующем самой маленькой звездочке.

| Аккуратно отводим рычаг натяжителя цепи вверх и назад. Вставляем колесо в наконечники задней вилки, одновременно надевая цепь на самую маленькую звездочку. Надо убедиться, что ось колеса до конца вошла в паз наконечника, и лежит на дне этого паза. Проверяем, что колесо легло симметрично, без перекосов относительно ног вилки. |
| Если на вашем велосипеде стоят дисковые гидравлические тормоза, то при установке колеса придется аккуратно вставить тормозной диск в калипер, между тормозными колодками. Возможно, вы обнаружите, что эти колодки стоят очень близко друг к другу и вставить между ними диск не получается. В этом случае надо осторожно раздвинуть колодки чем-нибудь типа широкой отвертки. Больших усилий при этом не прикладывайте, чтобы не оставить на тормозных колодках заусенцев.
| Надо убедиться, что ось колеса до конца вошла в паз наконечника, и лежит на дне этого паза. |
Неправильно | Правильно
| Поворачиваем рычаг эксцентрикового зажима на 90 градусов (он становится почти параллельно оси втулки), и заворачиваем гайку-барашек до упора, но не затягиваем ее. |
| Теперь поворачиваем рычаг эксцентрикового зажима так, чтобы он встал параллельно вилке. Усилие должно быть ощутимое, но не чрезмерное. Колесо установлено. Не забудем застегнуть тормоза типа V-Brake.

| Если на Вашем велосипеде стоят дисковые тормоза, то рычаг эксцентрикового зажима не должен касаться тормозного диска. Он должен находиться рядом с ногой вилки. |
Неправильно | Правильно

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru