Установка шатунов на ось квадратного сечения

Шатуны

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 1)

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 2)

Снятие шатунов

Установка шатунов

Шатуны, притянутые гайкой

Шатуны типа OCTALINK

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка шатунов на ось квадратного сечения

| 0. Сначала нанесем немного смазки на внутреннюю часть шатуна. Если ставим правый шатун, то не забудем надеть цепь на кареточный узел рамы. |
| 1. Надеваем шатун на ось. Не забудем надеть шатун правильно! (относительно противоположного шатуна) Смазываем резьбу болта, и заворачиваем его шестигранником на 8 до упора.(Момент для шатунов SHIMANO DEORE , ALIVIO и ALTUS должен быть в пределах 35-50 Нм. То есть берём ключ подлиннее и затягиваем сильнее!) |
| 3. Надеваем цепь на звездочку. Готово. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru