Снятие тормозных рычагов V-BRAKE

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Снятие тормозных рычагов V-BRAKE

Тормозные рычаги приходится снимать для их замены, или для очистки шарниров от грязи.

Перед снятием рычагов необходимо расстегнуть тормоза.

| 1. Ослабляем винт крепления троса и отсоединяем тормозной трос от рычага. |
| 2. Отвинчиваем крепежный винт, который проходит через ось рычага. |
| 3. Снимаем тормозной рычаг с оси. Готово. Противоположный рычаг снимается аналогично. Теперь самое время очистить от грязи оси, на которые были надеты рычаги, и осмотреть их на предмет повреждений. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru