Шатуны, притянутые болтом

Шатуны

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 1)

Снятие шатунов

Установка шатунов

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 2)

Шатуны, притянутые гайкой

Шатуны типа OCTALINK

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Шатуны, притянутые болтом

Этот тип шатунов используется на недорогих велосипедах.

| На каретках такого типа концы оси каретки имеют квадратные сечения.
| Шатуны притягиваются болтом, который вворачивается в ось. Болт можно отвернуть накидным ключом на 14. Конец оси каретки закрывается пластмассовым пыльником. На этой фотографии пыльник снят.

#### Инструменты, необходимые для обслуживания шатунов

| Для установки и снятия шатунов нужен шатунов потребуется вот такой съемник и разводной гаечный ключ.

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru