Как расстегивать тормоза V-BRAKE

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Как расстегивать тормоза V-BRAKE

Колодки тормозов V-BRAKE находятся очень близко к ободу колеса. Поэтому для того, чтобы выполнить обслуживание тормозов, сначала надо расстегнуть тормозные рычаги и развести их в стороны. Расстегивать тормоза приходится также при снятии колес. Процедуры расстегивания и застегивания сложностью не отличаются и выполняются в течение нескольких секунд, но для многих начинающих велосипедистов, а также для тех, кто катался только на отечественных велосипедах, эта операция оказывается неочевидной, поэтому опытных прошу не смеяться.

| Механизм для расстегивания состоит из наконечника троса, и хомута, смонтированного на одном из тормозных рычагов.
| Сначала резиновую гофрированную оболочку троса , которая находится между тормозными рычагами, отодвигаем в сторону винта крепления троса и обнажаем весь наконечник троса. Потом рукой сдвигаем тормозные рычаги друг к другу, выводя наконечник троса из хомута. |
| Опускаем хомут вниз, и разводим тормозные рычаги в стороны. Готово. Теперь можно менять колодки, снимать колеса. Самое главное в этой операции - не забыть потом вернуть все на место, и не уехать с расстегнутыми тормозами.

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru