Шатуны для оси квадратного сечения

Шатуны

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 1)

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 2)

Снятие шатунов

Установка шатунов

Шатуны, притянутые гайкой

Шатуны типа OCTALINK

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Шатуны для оси квадратного сечения

Этот тип шатунов используется на велосипедах среднего ценового диапазона. (для SHIMANO - на оборудовании DEORE, ALIVIO, ACERA). Хотя на новом оборудовании этих классов начали применять OCTALINK.

Схема шатунов SHIMANO DEORE (FC-M510) в виде файла PDF (230 kb)

Схема шатунов SHIMANO ACERA (FC-M330) в виде файла PDF (280 kb)

| На каретках такого типа концы оси каретки имеют квадратные сечения.
| Шатуны притягиваются винтом, который вворачивается в ось.Винт имеет головку под внутренний шестигранник 8 мм. На винт надет пластмассовый пыльник.

#### Инструменты, необходимые для обслуживания шатунов

| Для установки шатунов нужен только шестигранный ключ на 8 (лучше с длинной рукояткой) Для снятия шатунов потребуется еще вот такой съемник

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru