Установка и настройка тормозных рычагов V-BRAKE

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка и настройка тормозных рычагов V-BRAKE

| Перед установкой тормозных рычагов следует очистить ось тормозов от грязи. Рядом с осью находятся отверстия для фиксатора (обычно их три, но на некоторых рамах может быть и меньше), их тоже следует прочистить. На ось наносим немного густой смазки.

| Тормозные рычаги бывают разных конструкций, но все они совместимы с креплениями на раме и передней вилке. Рядом с отверстием для оси находится фиксатор, который надо вставить в одно из отверстий для фиксатора. На рычаге имеется также винт регулировки отводящей пружины.
| 0. Не забудьте, что правый и левый рычаги отличаются. На одном из них находится винт крепления троса, а на другом - хомут для наконечника троса. Перед установкой надо разобраться, какой рычаг на какую сторону ставить. Рычаг с хомутом (на фотографии он - ближний) ставят с той же стороны, с которой подходит трос.
| 1. Надеваем рычаг на ось, вставляем фиксатор в одно из отверстий. Начать лучше со среднего. Если потом покажется, что тормоза двигаются слишком туго или слишком мягко, можно попробовать переставить фиксатор рычага в одно из крайних отверстий. Важно только, чтобы на обоих рычагах фиксаторы стояли в одинаковом положении. |
| 2. Заворачиваем фиксирующий винт в отверстие оси. Чтобы он не отвернулся в пути сам, можно нанести на резьбу немного краски для фиксации резьбовых соединений. Аналогично устанавливаем другой тормозной рычаг. |
| 3. Если на рычаги еще не установлены тормозные колодки, то устанавливаем их, но пока сильно не затягиваем - их еще предстоит регулировать. Пока же колодки надо поставить так, чтобы они были примерно перпендикулярны одновременно тормозным рычагам, и ободу. При повороте тормозного рычага колодки должны упираться в боковую поверхность обода. |

После этого надо выполнить регулировки:

- Отрегулировать длину троса
- Отрегулировать положение тормозных колодок
- Отрегулировать отводящие пружины тормозных рычагов

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru