Тормоза типа V-BRAKE

Тормоза

Тормоза V-Brake

Тормозные рычаги

Тормозные тросы

Тормозные колодки

Тормозные рукоятки

Тормоза дисковые

Обслуживание дисковых тормозов

Регулировка дисковых тормозов

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Тормоза типа V-BRAKE

Ободные тормоза типа V-BRAKE (векторные) являются на сегодняшний день самым распространенным типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

Tормоза V-BRAKE позволяют быстро заблокировать колесо даже не очень сильным нажатием на тормозную рукоятку. На большой скорости это может привести к полету через руль, поэтому не рекомендуется держать на тормозной рукоятке все четыре пальца. Для торможения (даже для экстренного) вполне достаточно усилия двух пальцев.

Тормоза V-BRAKE заставляют внимательно следить за состоянием обода. Ход тормозных колодок у них весьма небольшой, и даже небольшие "восьмерки" приводят к задеванию ободом тормозных колодок.

Тормозной механизм состоит из четырех компонент -

Тормозные рукоятки

- Снятие тормозной рукоятки
- Установка тормозной рукоятки
- Настройка тормозной рукоятки

Тормозные тросы

- Замена тормозного троса
- Настройка длины троса

Тормозные рычаги

- Снятие тормозных рычагов
- Установка тормозных рычагов
- Настройка тормозных рычагов

| Тормозные колодки

Сервисная инструкция по обслуживанию тормозов SHIMANO DEORE XT в виде файла PDF (460 kb)
Сервисная инструкция по обслуживанию тормозов SHIMANO DEORE в виде файла PDF (92 kb)
Сервисная инструкция по обслуживанию тормозов SHIMANO ALTUS в виде файла PDF (121 kb)

#### Неисправности тормозного механизма

Тормозные колодки задевают за обод колеса.

Возможная причина | Способ устранения
Нарушена регулировка тормозных рычагов. Одна колодка находится ближе к ободу, чем другая. | Отрегулировать тормозные рычаги.
Обод имеет "восьмерку" | Устранить биение обода
Тормозные колодки загрязнены | Очистить тормозные колодки от грязи, промыть их водой.

Тормоза работают слабо, торможение вялое.

Возможная причина | Способ устранения
Изношены тормозные колодки | Заменить колодки
Тормозные колодки установлены с перекосом | Отрегулировать положение колодок
Тормозные колодки слабо прижимаются к ободу, при этом рукоятка тормоза упирается в ручку руля. | Отрегулировать положение троса.
Изношен или расплетен трос | Заменить трос
Обод колеса загрязнен или замаслен. | Очистить обод. Если он замаслен, то протереть керосином и дать высохнуть.
Изношен обод колеса | Заменить обод
Сложные погодные условия - снег, или лед на ободе. | Убрать снег, включить сухую теплую погоду (если, конечно, получится)

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru