Тормозные рукоятки

Тормоза

Тормоза V-Brake

Тормозные рычаги

Тормозные тросы

Тормозные колодки

Тормозные рукоятки

Тормоза дисковые

Обслуживание дисковых тормозов

Регулировка дисковых тормозов

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Тормозные рукоятки

| Тормозные рукоятки устанавливаются на руле. В принципе, устройство различных тормозных рукояток примерно одинаково. Рукоятки, относящиеся к дорогим группам оборудования, выполняются из более высококачественных материалов, легче, и часто имеют более изощренную конструкцию. Например, в тормозных рукоятках SHIMANO BL-M950, которая относится к группе XTR, имеется возможность плавно регулировать зависимость силы торможения от усилия на тормозной рукоятке. А в рукоятках SHIMANO BL-M739, относящихся к группе DEORE XT, допускается только три положения этой регулировки. На менее дорогих тормозных рукоятках (групп DEORE и младше), такой регулировки вообще не предусмотрено.

Тормозная рукоятка достаточно долговечна, хотя при неудачном падении ее можно погнуть или сломать. При приобретении новой рукоятки надо учесть, что возможна несовместимость между тормозной рукояткой и рычагами. Если ход троса у новой рукоятки будет значительно отличаться от старой, то тормозной механизм не будет нормально работать. Поэтому, если вы приобретаете тормозную рукоятку отдельно от остальных компонент тормозов, то не стесняйтесь консультироваться с продавцами.

Тормозные рукоятки для шоссейников несовместимы с тормозами V-BRAKE горных велосипедов.

У шоссейных и гибридных велосипедов, рулевая труба может иметь различный диаметр от 22 до 24 мм. В этом случае надо сначала измерить диаметр вашей рулевой трубы, и выбирать такую рукоятку, которая будет соответствовать этому диаметру.

Приобретая новые тормозные рукоятки, не забудьте, что они различны для правой и левой стороны руля. Выпускаются также тормозные рукоятки, конструктивно объединенные с манетками.

Схема тормозных рукояток SHIMANO DEORE XT (BL-M739) в виде файла PDF (127 kb)
Схема тормозных рукояток SHIMANO DEORE (BL-M510) в виде файла PDF (116 kb)
Схема тормозных рукояток с манеткой SHIMANO DEORE (ST-M510) в виде файла PDF (284 kb)

Снятие и установка тормозной рукоятки.

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru