bike-repair.ru :: Просмотр темы - Вопрос про обода в 32 и 36 спиц

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Вопрос про обода в 32 и 36 спиц

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Rhiannon
Зарегистрирован: 19.09.2006
Сообщения: 2
Откуда: Москва

Добавлено: Вт Сен 19, 2006 12:54 Заголовок сообщения: Вопрос про обода в 32 и 36 спиц |

Расскажите, пожалуйста, для каких велосипедов ставятся обода в 32 и 36 спиц, какие спицы ставятся на обода на 32 спицы и вообще что лучше. Спасибочки!

Вернуться к началу

Maxim
Зарегистрирован: 15.11.2004
Сообщения: 163

Добавлено: Вт Сен 19, 2006 22:23 Заголовок сообщения: |

Ободья (и втулки) выпускаются в двух версиях - на 32 и 36 спиц. Чем больше спиц, тем колесо прочнее, но при этом увеличивается его масса и ухудшаются аэродинамические свойства колеса.
Поэтому на шоссейниках иногда количество спиц уменьшают, а на БМХ увеличивают.
Для горного велосипеда принцип простой -
Если велосипед не будет подвергаться воздействию экстремальных нагрузок, то можно установить на оба колеса по 32 спицы.
Велотуристам - дальнобойщикам имеет смысл подумать об установке на заднее колесо 36 спиц, (на переднем будет достаточно 32)
То же самое относится к тем велосипедистам, чей вес превышает центнер.
Какие спицы ставить на обод в 32?
Такие же, как для 36 - качественные, с накатанной (а не с нарезанной) резьбой. Хорошо, если они будут иметь переменный диаметр, это уменьшит массу при той же прочности.
_________________
Вот так!

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Сб Сен 23, 2006 23:27 Заголовок сообщения: |

Maxim писал(а):

Для горного велосипеда принцип простой -
Если велосипед не будет подвергаться воздействию экстремальных нагрузок, то можно установить на оба колеса по 32 спицы.
Велотуристам - дальнобойщикам имеет смысл подумать об установке на заднее колесо 36 спиц, (на переднем будет достаточно 32)
То же самое относится к тем велосипедистам, чей вес превышает центнер.

Можно усомнится в сказаном. Замечено: дешёвые (а уж тем более велосипеды малоизвестных брендов) комплектуется колёсами на 36 спицах, а все нормальные байки (а также для экстрима) комплектуются колёсами на 32 спицы. Наверно, ситуация такова, велопромышленость перешла на 32 спицы потому как появились более прочные обода и спицы, и можно съэкономить вес и взять за это больше бабок.

Maxim писал(а):
Такие же, как для 36 - качественные, с накатанной (а не с нарезанной) резьбой.

Нарезаная резьба на спицах просто абсурд - все резьбовые метизы серийно выпустаются только накатные, а нарезание резьбы годится только для штучного производства.

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB