Шатуны, притянутые гайкой

Шатуны

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 1)

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 2)

Шатуны, притянутые гайкой

Снятие шатунов

Установка шатунов

Шатуны типа OCTALINK

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Шатуны, притянутые гайкой

Этот тип шатунов используется на недорогих велосипедах.

| На каретках такого типа концы оси каретки имеют квадратное сечение.
| Шатуны притягиваются гайкой, которая навинчивается на ось. Гайку можно отворачивать накидным ключом на 14. Гайка защищена пластмассовым пыльником. На этой фотографии пыльник снят.

#### Инструменты, необходимые для обслуживания шатунов

| Для установки и снятия шатунов нужен шатунов потребуется вот такой съемник и разводной гаечный ключ.

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru