Установка шатунов OCTALINK

Шатуны

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 1)

Шатуны для оси с квадратным сечением (Вариант 2)

Шатуны, притянутые гайкой

Шатуны типа OCTALINK

Снятие шатунов

Установка шатунов

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка шатунов OCTALINK

| 0. Сначала нанесем немного смазки на внутреннюю часть шатуна. Если ставим правый шатун, то не забудем надеть цепь на кареточный узел рамы. |
| 1. Надеваем шатун на ось. Смазываем резьбу полого болта и шайбу. Надеваем шайбу на болт, и заворачиваем его шестигранником на 10 до упора. (если кто-то будет мерить момент - для шатунов SHIMANO DEORE / LX / XT и XTR - он должен быть в пределах 35-50 Нм) |
| 2. Устанавливаем пыльник. Вворачиваем пыльник в шатун. Для этого на пыльнике есть два отверстия, в которые, видимо, надо вставить какой-то специальный ключ. Я такого ключа не встречал, и пользовался обычной шпилькой из куска стальной проволоки. |
| 3. Надеваем цепь Готово. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru