Снятие трещотки вместе с кассетой

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

# Снятие трещотки вместе с кассетой.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки.

| (На фотографии ось втулки не показана). Внутренняя поверхность такой трещотки имеет шлицы, в которые надо вставить съемник (на фотографии он слева) |
| Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и отворачиваем ее разводным или рожковым ключом. При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. |
| Снимаем кассету вместе с трещоткой и защитное пластиковое кольцо. |