Установка и снятие колес

Колеса

Переднее колесо:

снятие колеса

установка колеса

Заднее колесо:

снятие колеса

установка колеса

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка и снятие колес

Снять колесо велосипеда - элементарное действие для любого велосипедиста. Снимать колесо приходится по самым разным причинам - ремонт проколотой камеры, устранение восьмерок (если используется стенд), регулировка и смазка втулок. Часто приходится снимать колесо при транспортировке велосипеда, например, в поезде.
Но многие начинающие велосипедисты не совсем представляют себе, как это надо делать. (Опытных прошу не смеяться).
Естественно, снимать колеса удобнее, когда велосипед перевернут колесами вверх. В переворачивании велосипеда никаких трудностей не возникает (на зависть автомобилистам - домкрат не нужен), велосипед достаточно устойчиво стоит на руле и седле. Надо только аккуратнее обращаться с тем оборудованием, которое установлено на рулевой трубе - спидометрами, фонариками, манетками. Эти предметы можно легко повредить об пол / землю.

Счастливые владельцы велосипедов с дисковыми гидравлическими тормозами не должны забывать, что им не рекомендуется переворачивать велосипед вверх колесами на длительное время, потому что пузырьки воздуха из расширительного бачка могут попасть в гидролинию. Ничего страшного в этом нет, но после того, как велосипед будет поставлен на колеса, тормоза, возможно, придется прокачать. Не следует также нажимать на тормозные рукоятки гидравлических тормозов, пока велосипед стоит без колес - колодки могут сблизиться настолько, что потом обратно колесо установить на место будет трудно.

Если у Вашего велосипеда тормоза типа V-Brake, то их надо расстегнуть перед снятием колеса. Иногда, если на колесе стоит покрышка большого диаметра, то раствора тормозных рычагов не хватает для снятия колеса, и приходится спускать воздух из камеры.

| Колеса могут крепиться в передней вилке и раме двумя способами. На велосипедах начального уровня, на подростковых велосипедах колесо крепится к наконечникам вилки гайками, навинченными на концы оси. Для снятия колеса нужен разводной или накидной ключ подходящего размера.

На спортивных шоссейных и горных велосипедах может применяться быстродействующий эксцентриковый зажим. Колесо в таких велосипедах можно снимать без применения инструментов.

Сервисная инструкция SHIMANO для эксцентрикового зажима в виде файла PDF-
Для колес с тормозами V-BRAKE (170 кб)
Для колес с дисковыми тормозами (150 кб)

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru