bike-repair.ru :: Просмотр темы - велокомп посоветуйте

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

велокомп посоветуйте На страницу Пред. 1, 2

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Citizen
Зарегистрирован: 04.06.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Вт Июн 20, 2006 10:53 Заголовок сообщения: |

Приобрёл Sigma 500 и при установке столкнулся со след. проблемой: в инструкции указанно max расстояние между магнитом и герконом в 5 мм,но мне с моей то вилкой не удаётся этого сделать! Минимум 1,5 см, а при таком зазоре геркон уже не воспринимает магнит! Если у кого-то возникала подобная проблема - посоветуйте,плз.

Вернуться к началу

Gregg
Зарегистрирован: 26.11.2004
Сообщения: 128
Откуда: Москва

Добавлено: Вт Июн 20, 2006 12:25 Заголовок сообщения: |

Citizen, вверх-вниз по вилке геркон подвигай. Может, чего-нить подложить под него? _________________ http://www.velomania.ru

Вернуться к началу

Citizen
Зарегистрирован: 04.06.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Вт Июн 20, 2006 13:02 Заголовок сообщения: |

Цитата:
Citizen, вверх-вниз по вилке геркон подвигай.

Как раз хотел спросить.На картинках в мануале расположение геркона и магнита указанно у самого ниппеля спицы, как можно ближе к ободу,отсюда вопрос: на сколько можно сдвинуть и то и другое вниз, чтобы это серьёзно не сказалось на точности измерений?

Цитата:
Может, чего-нить подложить под него?

Вот и я думаю,может несколько слоёв изоленты наложить?)) Архаично конечно,но зато удалить её легко если что.

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 8:45 Заголовок сообщения: |

Точность по-хорошему неизменна - длина окружности колеса не меняется, однако если магнитик близок ко втулке, он может не успевать срабатывать при больших скоростях, так что просто после установки поводи магнитик туда-сюда у герикона - и смотри скорость. Если до 40-50 км/ч показывает нормально, то так и оставь.
Если магнитик неудачно расположен, то будет показывать скорость 50, 8, 50, 20, 50.... вместо 50 или же вообще 20 при рочти любой скорости вращения
_________________
фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/

Вернуться к началу

Citizen
Зарегистрирован: 04.06.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 11:31 Заголовок сообщения: |

Спасибо,буду пробовать.
Во попробовал,покатался(фуу,ну и жарища,да и слепни...).Скорость остчитывает плавно(10-11-12-13 и т.д.) вроде бы нареканий нет,но вот немного насторожил отсчёт расстояния.А конкретно,при примерно одинаковой скорости отсчёт десятков метров происходит с различными интервалами,т.е. 1км 050 м - интервал 7 сек- 1 км 060 м - 3 сек- 1 км.070 м. не знаю,насколько это критично, но погрешность в измерениях из-за этого определить сложнее. По показаниям,общий мой пробег (∑) составил 15 км,но по моим прикидкам "на глазок"(основанных на достаточно хорошем знании родных пинатов) я столько не проехал.
А вообще,интересно было бы узнать насколько грешат Сигмы и грешат ли вообще?

Вернуться к началу

ZaksiGnu
Зарегистрирован: 28.02.2005
Сообщения: 80
Откуда: Серпухов

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 15:08 Заголовок сообщения: |

Так ли важен конкретно точный пробег ? У мну например он только для самооценки, ну еще и замена смазка некоторыхъ компонентов....И точность тут определяющей не является (естественно берем разумную погрешноссть)

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Пт Июн 23, 2006 7:20 Заголовок сообщения: |

Значит, выезжаем на асфальтовую дорожку с километровыми столбами и по ней 10-15 км и проверяем, совпадают ли показания столбов и велокомпа.... Ну и гпс пойдёт....
Скорость-то 40 показывать может? Если да, то значит всё в порядке
_________________
фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/

Вернуться к началу

арт
Зарегистрирован: 04.10.2006
Сообщения: 2

Добавлено: Ср Окт 04, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |

Элвис писал(а):
CAT EYE

у меня меньше чем за полгода отлетел пластиковый фиксатор компа. сломался во время зимы. паходу замерз, затвердел и при попытке отжать его чтобы снять комп лопнул.

Вернуться к началу

strogino
Зарегистрирован: 15.09.2006
Сообщения: 7
Откуда: москва, строгино

Добавлено: Чт Окт 05, 2006 0:17 Заголовок сообщения: |

Paralizer писал(а):
Значит, выезжаем на асфальтовую дорожку с километровыми столбами и по ней 10-15 км и проверяем, совпадают ли показания столбов и велокомпа.... Ну и гпс пойдёт.... Скорость-то 40 показывать может? Если да, то значит всё в порядке

хочу сказать следущеее.. бывает что километражные столбы на дорогах тоже врут... и погрешность у них бывает достигает в метрах до 1.5-2, так что если уж дорожные службы допускают погрешности, то на погрешность велокомпа можно ваще не обижаться и не обращать внимания...
_________________

Вернуться к началу

Lucas
Зарегистрирован: 12.07.2006
Сообщения: 3
Откуда: Moscow

Добавлено: Ср Окт 18, 2006 22:47 Заголовок сообщения: |

Как настроить частоту педалирования на Sigma 1606 L?

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2
Страница 2 из 2

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB