Установка трещотки

Задняя втулка

Для втулок с навернутой трещоткой

Для втулок SHIMANO и совместимых с ними:

Снятие кассеты

Разборка задней
втулки

Смазка и сборка задней втулки

Снятие трещотки

Установка трещотки

Регулировка задней втулки

Установка кассеты

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Установка трещотки

| Положим шайбу на корпус втулки. Смазываем резьбу внутри корпуса густой смазкой. |
| Надеваем трещотку на корпус втулки. |
| Завинчиваем полый винт шестигранником на 10. Момент затяжки - 35-50 Нм. Трещотка установлена. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru