bike-repair.ru :: Просмотр темы - Замена передних звездочек

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Замена передних звездочек

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Алексей
Зарегистрирован: 11.07.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Вс Авг 06, 2006 12:51 Заголовок сообщения: Замена передних звездочек |

Хочу заменить блок передних звездочек на более большие (сейчас на самой большой - 42 зуба, маловато при езде по городу) Ктонибудь проделывал такое? Что ещё надо будет поменять вместе со звездочками?(может цепь или ещё чтото) ЗЫ: и где их преобрести можно по риемлемой цене и качеству?

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Вс Авг 06, 2006 21:22 Заголовок сообщения: |

Если система разборная, то поменять не проблемма. Купить звёзды можно 44 и 46 зубьев. Дорого. Возможно придётся поменять передний переключатель и добавить несколько звеньев к цепи. И ещё можно поменять всю систему (звёзды с шатунами) на более дешёвые (48, 38, 28 ). Качество не очень, хотя для езды по городу вполне хватить.

Вернуться к началу

Алексей
Зарегистрирован: 11.07.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Пн Авг 07, 2006 13:32 Заголовок сообщения: |

Сегодня видел блок звездочек с шатунами размер большой звезды - 52 зуба эт не много? А сама замена - сложная процедура? повредить на велосипеде можно чтото?

Вернуться к началу

aggressor
Зарегистрирован: 04.04.2006
Сообщения: 46

Добавлено: Пн Авг 07, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |

Алексей писал(а):
Сегодня видел блок звездочек с шатунами размер большой звезды - 52 зуба эт не много? А сама замена - сложная процедура? повредить на велосипеде можно чтото?

дык энто шЭсЭйные...) для шоссеров -- нет
неа. если снимать будешь специальным съёмником а не молотком...

Вернуться к началу

Paralizer
Зарегистрирован: 02.02.2005
Сообщения: 156

Добавлено: Пт Сен 01, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |

ого! это тебе 42 зуба не хватает? как же ты ездишь? если такими темпами решишь выбраться за город - колени угробишь мигом.
Советую не париться. а тренироваться держать нормальный каденс, а в городе, тем более, особо не где разогнаться без риска.
А если всё же захочешь - то придётся новый передний переключатель ставить (а его правильный выбор - отдельная песня)
_________________
фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/

Вернуться к началу

schuma-her
Гость

Добавлено: Чт Сен 14, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |

у меня раньше стояли звёзды 48-38-28... максималку я развил до 52км/ч. при том был запас хода ещё.. сейчас 42-32-22 на 21 передаче накручивая, как идиот сумашедший, педали развил только 45км/ч. из чего сделаю вывод: чувак правильно делает что хочет поменять себе звёздочки.. тем более в городе.. среди всех этих машин... что касается переключателя,то я себе ничё не менял.. проблема теперь только при переключении со средней звезды на малую...а в остальном поднасторил заново и всё зашибись работает...
ещё лучше будет заменить цепь на новую, хотя не обязательно конечно..но будет хруст по началу из-за несовпадения зубьев и звеньев цепи..

Вернуться к началу

stalker777
Зарегистрирован: 09.08.2006
Сообщения: 28

Добавлено: Чт Сен 14, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |

Имхо 44 звезды - с головой! Даже при движении по дороге на ГОРНОМ велосипеде больше 35 редко едешь. Больше просто сил не хватит долго проехать. А ради максималки... Кому она нужна-то? _________________ All data will be lost, if you throw down your hard drive

Вернуться к началу

Димыч
Зарегистрирован: 15.07.2005
Сообщения: 30

Добавлено: Вс Янв 14, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |

хоть и с опозданием но вставлю свои 5к.
Гораздо эффективнее поменять задние звезды.
У автора по ходу стоит что-то дешевое, вроде турнея(он говорил про 21-ю передачу). При замене на акеру-аливию, где последняя звезда в кассете будет 11-зубая - максималка увеличится.
Передаточное отношение зубов на старых железках(перед-зад) примерно 42-14 (такая самая маленькая звезда в турнее), т.е. соотношение равно трем. При смене системы на 48 зубую получаем соотношение 48-14 ( 3.4) плюс с килограмм лишнего веса.
При смене кассеты (а заодно и втулки) получим соотношение 42-11 (почти 4), плюс с новой кассетой и трещоткой получаем более легкий ход.
Кстати кассеты можно найти как на 8 звезд так и на 7.(переклюк менять не придется)

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB