Сборка кассеты

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

# Сборка кассеты (для втулок с навернутой трещоткой)

Собирать кассету удобнее, когда трещотка уже установлена на корпусе втулки.

| Надеваем на корпус трещотки звездочки и шайбы в том порядке, в котором они находились ранее. При сборке также важна ориентация звездочек относительно друг друга. Для этого на корпусе трещотки имеется один ключевой выступ - он уже остальных. |
| Убеждаемся, что все звездочки лежат ровно, без перекоса. Для затяжки гайки потребуется такой ключ Потом навинчиваем гайку, и туго затягиваем ее ключом. |
| Кассета собрана.