bike-repair.ru :: Просмотр темы - Почему скрипят тормоза - V брейки

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Почему скрипят тормоза - V брейки

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

Алексей
Зарегистрирован: 11.07.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Вт Июл 25, 2006 23:26 Заголовок сообщения: Почему скрипят тормоза - V брейки |

Непонятно почему стали скрипеть тормоза, как спереди так и сзади, колодки новые, регулировка вроде нормальная?

Вернуться к началу

aggressor
Зарегистрирован: 04.04.2006
Сообщения: 46

Добавлено: Ср Июл 26, 2006 14:28 Заголовок сообщения: Re: Почему скрипят тормоза - V брейки |

Алексей писал(а):
Непонятно почему стали скрипеть тормоза, как спереди так и сзади, колодки новые, регулировка вроде нормальная?

винты крепления рамок хорошо затянуты?

Вернуться к началу

Алексей
Зарегистрирован: 11.07.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Ср Июл 26, 2006 23:36 Заголовок сообщения: |

дА, рамки намертво сидят. Думал притрётся через какоето время, но нет, так и скрипят - очень противно.

Вернуться к началу

aggressor
Зарегистрирован: 04.04.2006
Сообщения: 46

Добавлено: Пт Июл 28, 2006 10:10 Заголовок сообщения: |

Алексей писал(а):
дА, рамки намертво сидят. Думал притрётся через какоето время, но нет, так и скрипят - очень противно.

бывают колодки паршивые -- с металлическими включениями...

Вернуться к началу

Gregg
Зарегистрирован: 26.11.2004
Сообщения: 128
Откуда: Москва

Добавлено: Пт Июл 28, 2006 11:04 Заголовок сообщения: |

А у меня на старый байк кушал исключительно дешевые мягкие колодки. С дорогими, жесткими, вибрейки свистели ужасно. _________________ http://www.velomania.ru

Вернуться к началу

Алексей
Зарегистрирован: 11.07.2006
Сообщения: 8

Добавлено: Пт Июл 28, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |

Вот вот, свистят ужасно, но с самого начала было отлично, ни звука, а после месяца гдето- началось..

Вернуться к началу

aggressor
Зарегистрирован: 04.04.2006
Сообщения: 46

Добавлено: Сб Июл 29, 2006 13:25 Заголовок сообщения: |

Алексей писал(а):
Вот вот, свистят ужасно, но с самого начала было отлично, ни звука, а после месяца гдето- началось..

могли просто сильно ополероваться...
сними колодки и потри рабобочую поверхность наждачной бумагой/напильником...вообщем чтобы она стала шерховатой на ощупь...

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB