Снятие трещотки

Задняя втулка

Для втулок с навернутой трещоткой

Для втулок SHIMANO и совместимых с ними:

Снятие кассеты

Разборка задней
втулки

Смазка и сборка задней втулки

Снятие трещотки

Установка трещотки

Регулировка задней втулки

Установка кассеты

Главная - Устройство велосипеда - Статьи - Контакты - Ссылки - Форум

### Снятие трещотки

| Трещотка привинчивается к задней втулке полым винтом, который можно отвернуть шестигранником на 10 мм. |
| При отворачивании потребуется большое усилие, поэтому ключ надо взять с длинной рукояткой. Отвинчиваем полый винт и снимаем трещотку вместе с ним. |
| Между трещоткой и корпусом втулки находится шайба. Снимаем ее. Трещотка снята. |

тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru