bike-repair.ru :: Просмотр темы - Проблема с задней втулкой

bike-repair.ru
Обслуживание велосипеда своими руками
5463456

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

Проблема с задней втулкой

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---

frostff
Зарегистрирован: 05.08.2006
Сообщения: 2

Добавлено: Сб Авг 05, 2006 11:04 Заголовок сообщения: Проблема с задней втулкой |

Доброго времени суток. У меня возникла одна проблема: как видно на фотографии ниже, ось задней втулки "слегка" погнута, перед тем, как зажать эксцентрик, можно слегка "подргерулировать" угол наклона колеса, но после того, как велосипед проедет пару километров, то угол "регулируется" сам, и получается что покрышка упирается в перо рамы. Подскажите, что можно сделать в данном случае? Кроме того, что заменить втулку?
P.S. меня конечно посещала идея, что так и должно быть, но что-то мало вероятно

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Сб Авг 05, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |

Самое простое в данной ситуации - это поменять ось, но это не надолго, если твой вес больше среднего или ты увлекаешься малыми передачами. Причина кроется в свойствах металла - после прокатки металл упрочнён, но если ось удалось согнуть однажды, то она будет гнутся всегда. И это происходит из-за того, что правый подшипник находится примерно под второй большой звездой трещетки. после подшипника ось торчит ещё 40 милиметров. Конструкция старая и расчинана максимум на пять передач. Что бы исправить это раз и навсегда, необходимо поставить современную, "паралаксную" втулку, хотя бы самую дешёвую. У такой втулки правый подшипники находится у самого дропаута и плюс ось проходит в теле трещётки с малым зазором (порядка 0.25 мм) что в экстремальных ситуациях не даёт оси сгибатся (просто некуда).

Вернуться к началу

Gregg
Зарегистрирован: 26.11.2004
Сообщения: 128
Откуда: Москва

Добавлено: Пн Авг 07, 2006 12:15 Заголовок сообщения: |

Только заменить втулку. Придется везти в сервис. takinado, честно, не понял, зачем тут эти научные изыски У меня на старом байке была такая же втулка под трещетку, и ничего, не гнулась. Так что это просто брак _________________ http://www.velomania.ru

Вернуться к началу

takinado
Зарегистрирован: 18.02.2006
Сообщения: 30
Откуда: Георгиевск

Добавлено: Пн Авг 07, 2006 22:09 Заголовок сообщения: |

никаких научных изысков здесь нет, просто опыт - на своём колесе и на колёсах других (немного занимаюсь ремонтом). Что непонятного я написал?

Вернуться к началу

Показать сообщения:

| Список форумов bike-repair.ru -> Велотехника | Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB